PGR
FORMAZIONE DI PONTE GROSSO  
Torbiditi carbonatiche costituite da marne e calcari marnosi grigio chiari in strati da spessi a banchi a base arenitica medio-fine, e peliti marnose grigio scure con strati arenitici sottili e medi poco cementati.  Potenza parziale max 450 m.  Passaggio per alternanze a FCN. 
MAASTRICHTIANO terminale - DANIANO?