BAI3 - Membro di Poggio Cavaliera
Brecce poligeniche a prevalente matrice argillosa grigia, localmente arenacea, con clasti terometrici di areniti calcaree fini, arenarie, marne ed argille nerastre. A luoghi inclusi metrici e decametrici di MMP, LOI1 e LOI. Materiale proveniente esclusivamente da MOH e MOV. Potenza variabile da 50 a 200 m circa. Contatto inferiore discordante su MOH e MOV.

BRECCE ARGILLOSE DI BAISO (BAI)
Brecce poligeniche a prevalente matrice argillosa con clasti eterometrici ed eterogenei costituiti di litotipi appartenenti a varie unita' liguri. A seconda della litologia prevalente la formazione e' stata interamente suddivisa in membri che affiorano in areali distinti. Potenza massima di 200 m circa. Depositi di colate sottomarine di fango e detrito (debris flow).
Luteziano superiore-Bartoniano.