MOD - ARENARIE DEL MONTE MODINO
Alternanze arenaceo-pelitiche, grigie, in strati da sottili a spessi, costituiti da una base arenacea fine passante a marna con rapporto A/P ~ 1. Si alternano pacchi di strati da medi a spessi costituiti di arenarie medie o grossolane con al tetto, a luoghi, marne argillose spesse pochi centimetri. Rapporto A/P>>1. Potenza di alcune centinaia di metri. Costituisce una porzione dell'avanfossa torbiditica oligo-miocenica. Contatto inferiore su MMA nell'area tipo, non affiorante nel Foglio.
Aquitaniano.