SLTa - Litofacies siltoso-marnosa, costituita in prevalenza di siltiti grigie, in strati sottili, alternate a marne siltose, grigio-chiare, in strati sottili o medi, debolmente silicee, con rapporto A/P <1.

SLT - ARENARIE DEL TORRENTE SCOLTENNA
Alternanze torbiditiche arenaceo-pelitiche in strati da sottili a molto spessi costituiti da una porzione basale di arenarie fini o medie, gradate, passante a marna argillosa di colore prevalentemente grigio, intensamente bioturbate.Rapporto A/P>1. Locali livelli millimetrici arricchiti in selce nera. Sporadici banchi di spessore plurimetrico di areniti ibride passanti a marna calcarea biancastra. Potenza parziale di oltre 1.000 m. Costituisce una porzione della avanfossa torbiditica oligo-miocenica. Contatto inferiore su CIV. 
Aquitaniano-Burdigaliano.