FMA13b  litofacies della Val Samoggia  
Banchi arenitici con A/P compreso tra 1/1 e 10/1 (moda 4,5/1). Hanno generalmente base erosiva e sono caratterizzati da strati amalgamati e livelli pelitici sabbiosi, discontinui per erosione e lenticolari alla scala dell'affioramento. Spessore di alcune decine di metri.