APAc - E’ stata distinta una litofacies a calcari e arenarie (APAc) costituita da calcilutiti e calcareniti beiges o grigio chiaro in strati da sottili a spessi alternati a marne e marne siltose con fucoidi e da arenarie di spessore da molto sottile a medio, di colore marroncino, gradate, talora con palaeodiction e noduli ferrosi ossidati o piritici alla base. Sono inoltre presenti subordinate emipelagiti marnoso-calcaree chiare. Spessore di circa 150 m. In contatto tettonico con MOH, MLL, AVC e BAP.
CRETACEO INF.-TURONIANO