AQR1 - membro arenaceo-pelitico
Strati da medi a molto spessi, A/P variabile da  >> 1 a  ³ 1. Potenza di circa 400 m. Limite inferiore generalmente netto, talora rapido per alternanza con MVV, al tetto contatto discordante con MGO e SIV; in contatto tettonico con MLL, TCG1, CDP2.
CHATTIANO TERMINALE-AQUITANIANO