FMA9a - litofacies pelitico-arenacea di Castelvecchio
Strati medi e sottili, subordinatamente spessi e molto spessi, con A/P < 1, talora = 1/3, verso il basso diminuisce fino a 1/6; le areniti si presentano talora mal cementate e con geometria talora lenticolare; sono presenti Lucine; si inseriscono intervalli decametrici di strati arenacei amalgamati e A/P > 3, fino a 10, con rapide chiusure laterali,  equivalenti a FMA9b. Nella parte inferiore compaiono strati medi di argille marnoso-siltose o sabbiose grigio scure e verdastre con foraminiferi rimaneggiati. Potenza massima di 250 m.