Subsintema di Ronta
Costituito dalle seguenti litofacies:

MGO1c - Argille limose, talora calcaree e limi argilloso-sabbiosi grigi non laminati o a laminazione pianoparallela, in strati di spessore variabile da pochi cm a 2-3 m; talvolta sono presenti, nelle zone marginali, intercalazioni di ciottoli e sabbie a stratificazione anche inclinata; è inoltre molto frequente la presenza di sostanza organica (resti di legno) e molluschi di acqua dolce; potenza fino a circa 50 m.