Subsintema di Ronta
Costituito dalle seguenti litofacies:

MGO1d - Alternanze irregolari di ciottoli, da scarsamente a ben classati, talora cementati, e sabbie in strati tabulari, di spessore medio di 2 m, con limiti netti, talora debolmente erosivi; la tessitura dei ciottoli è clasto-sostenuta con matrice sabbiosa; gli strati sabbiosi presentano laminazione pianoparallela, quelli più grossolani mostrano frequentemente gradazione normale, talora inversa alla base. Potenza fino a qualche decina di m.
PLIOCENE SUP.(?)-PLEISTOCENE BASALE.