Subsintema di Pulicciano
Costituito dalle seguenti litofacies: 

MGO2a - Alternanze irregolari di ciottoli scarsamente classati e limi sabbiosi in strati di spessore fino a 2 m; i limiti degli strati sono netti e frequentemente erosivi; i ciottoli, fino a 50 cm di diametro, sono scarsamente classati, con tessitura da grano a matrice sostenuta prevalentemente sabbiosa; i clasti sono talora embriciati; i limi sabbiosi sono giallastri e generalmente si presentano privi di laminazione, debolmente pedogenizzati e bioturbati da radici con gasteropodi terrestri. Potenza da pochi m fino a circa 10 m.