lg - anche in spezzoni di successione cartografabili, nel settore sud-occidentale; verso nord e verso est diventa uno slump intraformazionale. Quando lo spessore è < 10 metri è rappresentato come orizzonte guida. Limite inferiore localmente erosivo. Si intercala alla base di FMA8 e in FMA7. Al passaggio SERRAVALLIANO INF.-SERRAVALLIANO SUP.