Litofacies pelitica(AQR1a)
Costituita da marne ed arenarie in rapporto compreso tra 1/3 ed 1/5, caratterizzate da stratificazione da molto sottile a media, raramente spessa, con areniti a grana fine e finissima. La sua potenza è di circa 100 metri.
CHATTIANO-AQUITANIANO (MNN1a-MNN1d)