Brecce argillose poligeniche  (BAP)
Brecce poligeniche a matrice argillosa, grigie in superficie fresca e nocciola in superficie alterata. Si presentano intensamente tettonizzate, ma con tessitura clastica ben riconoscibile tipica di questi depositi gravitativi.  Inclusi in questo debris flow vi sono: argilliti variegate, argille marnose verdi, rosse e grigie alternate a marne e marne calcaree biancastre e grigie in strati da medi a molto sottili; calcari marnosi scheggiosi e fratturati grigi o verdi con spalmature di MnO; calcilutiti biancastre o verdine, talora marnose, con stratificazione da media a molto sottile, molto fratturate. Potenza geometrica di alcune decine di metri. Contatto stratigrafico dubbio per scivolamento gravitativo con GLG, PLO e PLOa.
AQUITANIANO - BURDIGALIANO INFERIORE