Litozona arenacea di Campigna (FMA3a)
Arenarie prevalenti alternate a subordinate peliti. Generalmente 2<A/P<4, talora anche maggiore. I letti arenitici sono in strati spessi e molto spessi, frequentemente amalgamati. Questa litozona, dello spessore massimo di 130 m, presenta, a scala cartografica, una geometria lenticolare.
Langhiano medio-superiore