Marne di Galiga (GLG)
Marne siltose e argillose mal stratificate per scarsa classazione granulometrica o per bioturbazione, in strati da spessi a sottili, di colore grigio. Si intercalano strati sottili e molto sottili arenitici marroni e sporadiche calcareniti biancastre, medie e sottili.
Potenza compresa tra 200 e 300 metri. Contatto inferiore su FAL3 presso Montebonello.
CHATTIANO-AQUITANIANO