Siltiti e arenarie di Poggiolo Salaiole (PLO)
Alternanza tra siltiti marnose e marne più o meno calcaree di origine torbiditica in rapporto generalmente compreso tra 1/3 ed 1/6, caratterizzate da stratificazione da molto sottile a media; localmente sono presenti areniti fini ed emipelagiti. Stratificazione spesso mal distinguibile per bioturbazione. Presenti sporadici livelli con selce nera a liste o globulare.
CHATTIANO SUPERIORE - AQUITANIANO