FORMAZIONE DELLA PIETRAFORTE (PTF)
Alternanze arenaceo-pelitiche in strati gradati da medi a molto spessi con granulometria alla base degli strati medio-grossolana e rapporto A/P generalmente >1. Le arenarie si presentano marroni-giallastre in superficie alterata e grigie al taglio. Depositi torbiditici presumibilmente intercalati in SIL. Potenza di qualche decina di metri
CRETACEO SUPERIORE p.p.