ARENARIE DI MONTE SENARIO (SEN) 
Alternanze arenaceo ed arenaceo-pelitiche in strati  da medi a  molto spessi e, più frequentemente, in banchi. Il rapporto A/P è generalmente >>1. Le areniti, di colore giallastro, hanno composizione quarzoso-feldspatica e granulometria da medio-fine a grossolana, fino a microconglomeratica. Presenza di clay chips. Talora sono presenti intercalazioni di strati calcareo-marnosi, di spessore medio, grigi, a frattura scheggiosa. Contatto inferiore con ACC. La potenza è di circa 400 metri.
EOCENE SUPERIORE