MEMBRO PELITICO ARENACEO (STA2)
Marne siltose alternate a strati arenacei da sottili a spessi con livelli calcarenitici. E' presente un banco di calcari a Lucine (lc). Le areniti hanno grana fine e finissima. Il rapporto A/P è sempre < 1. 
Potenza circa 150 metri. Contatto inferiore non preservato.
AQUITANIANO SUPERIORE-BURDIGALIANO MEDIO