SPL - Marne di S. Paolo
Marne, marne calcaree e marne argillose compatte, bioturbate, con 
stratificazione poco evidente; rare intercalazioni di peliti laminate 
e di livelli calcarei di spessore medio con geometria lenticolare.
Limite inferiore stratigrafico netto con FMA6. Limite superiore tettonizzato 
con MVS e CNA. Potenza affiorante variabile da poche decine di metri 
a oltre 500 metri. Serravalliano sup.-Tortoniano med. (MNN7-MNN10)