TPE
TRIPOLI E MARNE TRIPOLACEE
Argille marnose e marne siltose, bituminose e laminate, con strati di arenarie fini e fittamente laminate. Sono frequentidecimetrici di diatomiti bianche, laminate con resti di pesci. Sono presenti inoltre strati molto spessi di arenarie gradate, micacee, con base erosiva, con resti di vegetali, passanti a marne siltose chiare. Potenza variabile da 200 m sino ad annullarsi. Limite inferiore netto con SCH o con FAM2, limite superiore stratigrafico con GES. Ambiente di mare basso con apporti torbiditici.
MESSINIANO INF.