PTF - Pietraforte. 
Arenarie torbiditiche quarzoso-calcaree, di colore grigio od ocraceo, in strati sottili, medi e spessi fino a 3-4 m, con fenomeni di amalgamazione e sottili interstrati pelitici. Granulometria variabile da sottile a media, a luoghi intercalazioni di microconglomerato (cicerchina auctt.) poligenico prevalentemente siliceo (selce nera). Superfici basali nette, a luoghi si osservano impronte di fondo (flute casts, groove casts) (cfr. "Pietraforte" auctt.) (PTF). Torbiditi ed emipelagiti. TURONIANO - SANTONIANO