SBO
FLYSCH DI SAN BARTOLOMEO
Alternanza di areniti silicoclastiche, conglomerati, marne argillose ed argille siltose, di colore grigio o marrone per alterazione; gli strati a geometria variabile, da tabulare a lenticolare presentano uno spessore compreso tra il centimetro fin oltre il metro. Il rapporto arenaria/pelite varia da minore a maggiore di 1; generalmente il valore minore di 1 caratterizza la parte alta della formazione. Il rapporto con il sottostante Gruppo delle Argille Variegate e/o Tufiti di Tusa è discordante ed è di tipo erosivo. Lo spessore massimo affiorante è dell’ordine di 500  m. 
LANGHIANO ? - TORTONIANO SUPERIORE