SBO
FLYSCH DI SAN BARTOLOMEO
Alternanza di areniti silicoclastiche, conglomerati, marne argillose ed argille siltose, di colore grigio o marrone per alterazione; gli strati a geometria variabile, da tabulare a lenticolare presentano uno spessore compreso tra il centimetro fin oltre il metro. Il rapporto arenaria/pelite varia da minore a maggiore di 1. Il rapporto con il sottostante Flysch Rosso e/o flysch numidico è discordante e ed è di tipo erosivo. Lo spessore massimo osservabile è dell’ordine di 600 m.
LANGHIANO ? - TORTONIANO SUPERIORE