SRC - RIOLITI DI SERUCI
Depositi piroclastici di flusso densamente saldati a tessitura eutassitica porfirici per Pl, ±Hy, ±Aug, ±Fa, a composizione riolitica, spesso con livello vitrofirico alla base. Spessore: fino a 15 m.
MIOCENE ?INF.-?MEDIO (?BURDIGALIANO SUP.-?LANGHIANO)