ANG CALCARE DI ANGOLO 
Dolomie e calcari scuri fino a neri, in strati tabulari, nodulari nella parte inferiore, fittamente stratificati nella parte alta della successione. Limite inferiore transizionale, rapido su BOV. Spessore 30-120 m.
BITINICO-PELSONICO INF.?