Lago artificiale di Sauris. Il lago è stato colmato nel 1948, un anno dopo la fine dei lavori per la costruzione della diga sul fiume Lumiei, iniziati nel 1941. La diga blocca il corso del Torrente Lumiei in località La Maina e genera un invaso di 73 milioni di metri cubi d'acqua. Quota del coronamento: 984.30 m s.l.m. Quota di massima regolazione: 980 m s.l.m. Altezza dello sbarramento:136.15 m. Sviluppo del coronamento: 138 m.