Calcari micritici scuri, leggermente bituminosi, a tratti nodulari e marnosi, in strati dm; rare biocalcareniti oolitiche e locali arricchimenti in marne e marne calcaree. Lo spessore massimo è intorno a 60 m.