Conglomerati grigi calcarei in banchi e strati sub-metrici; brecce carbonatiche clinostratificate in banchi e strati irregolari. Formano un limitato gruppo di affioramenti situato nel quadrante SE del Foglio. Affiorano in crinale pur costituendo un riempimento di paleosolco vallivo. Spessore massimo 12 m, limitato dall'erosione quaternaria.