sintema di ledrania (Bacino del F. Tagliamento)
Diamicton massivo con blocchi, localmente cementato, matrice limoso-argillosa, clasti subarrotondati molto alterati, addensato, tessitura matrice-sostenuta (till indifferenziato) (LDRc1). Limite superiore erosivo, caratterizzato da suoli molto sviluppati con profilo tipo A-B-Ck ed orizzonte argillico di colore 5YR; limite inferiore erosivo.
PLEISTOCENE medio