Unità di Romagnano (FCF)
Ghiaie e brecce stratificate lungo il versante a tessitura da aperta a parzialmente aperta con clasti angolosi a subangolosi (depositi di versante e da debris flow). Cementazione pervasiva da blanda a molto buona. Limite inferiore con il substrato o non affiorante, limite superiore inconforme con SGD o PTG con morfologie erose verso valle e lateralmente. Spessore oltre 60 m.
PLEISTOCENE INF. - PLEISTOCENE MEDIO