SINTEMA DEL PO
Ghiaie arrotondate, localmente grossolane, a matrice sabbiosa, ghiaie sabbiose e sabbie, tessitura a supporto di clasti, stratificazione da orizzontale ad inclinata; limite superiore in parte erosivo, in parte costituito dall’originaria superficie deposizionale caratterizzata da suoli con profilo tipo A-C (colore 10YR), limite inferiore erosivo (depositi alluvionali) (POIb). Viene distinta l’unità di Torcello (POI10b), costituita dai depositi alluvionali degli alvei di Tagliamento, Cellina e Meduna riconosciuti in evoluzione in epoca storica.
OLOCENE - ATTUALE