subsintema di Santa Margherita (Bacino del F. Tagliamento)
Ghiaie grossolane da subangolose a subarrotondate, localmente cementate, stratificazione suborizzontale, matrice sabbiosa, tessitura a supporto di clasti (depositi fluvioglaciali) (SPB1b); diamicton massivo contenente blocchi, clasti da subangolosi a subarrotondati, striati e sfaccettati, matrice limosa o sabbioso-limosa, deposito da addensato a molto addensato, localmente cementato, tessitura a supporto di matrice (till indifferenziato) (SPB1c1); diamicton massivo, molto addensato, con blocchi, clasti da subarrotondati a subangolosi, striati, sfaccettati e levigati, matrice limosa, tessitura a supporto di matrice (till di alloggiamento) (SPB1c4); limite superiore in parte erosivo, in parte costituito dall’originaria superficie deposizionale rimodellata, caratterizzata da un suolo avente profilo tipo A-B-C (colore 7,5YR), limite inferiore erosivo.
PLEISTOCENE sup.

sintema di Spilimbergo (Bacino del F. Tagliamento)
Sono cartografati come sintema di Spilimbergo indistinto i depositi fluvioglaciali affioranti lungo le scarpate della valle del T. Corno tra Rive d’Arcano e Pantianicco ed in affioramenti isolati nell’alveo del T. Torre (SPBb).
PLEISTOCENE sup.