CONGLOMERATO DEL PIOVERNA
Conglomerato costituito da blocchi metrici misti a materiale meno grossolano e ghiaie grossolane: depositi fluviali e di versante. Conglomerati in letti suborizzontali con alternanze granulometriche, alternanze di strati a supporto di matrice e poveri di matrice; granulometria variabile fino ad arenarie; stratificazione incrociata: depositi fluviali.
PLEISTOCENE MEDIO