GRUPPO DI PRATO GRANDE
Diamicton massivi a supporto di matrice fine pedogenizzata con clasti eterometrici angolosi; ammassi rocciosi disarticolati e coperture di blocchi accatastati in situ alla sommità di ammassi disarticolati (depositi di versante e di frana). Cementazione assente. Superficie limite superiore erosionale, alterazione variabile.
PLEISTOCENE