MCE
CALCARE DI MALCESINE
Calcari, grigio-nocciola e grigio-scuro, a glauconite, a grana fine (calcilutiti), crescente verso l'alto (calcareniti), mal stratificati (0.5-1.5 m) a struttura nodulare con qualche livello (dm-m) di argille bentonitiche e con ricche faune algali e a nummuliti. Limite graduale concordante su CHI. Spessore 0-200 m.