SINTEMA DEL PO
Sabbie e ghiaie arrotondate, localmente grossolane, stratificazione da orizzontale a inclinata, matrice sabbiosa, tessitura da clasto-sostenuta a matrice-sostenuta, limi sabbiosi e limi; limite superiore in parte erosivo, in parte costituito dall’originaria superficie deposizionale caratterizzata da suoli con profilo tipo A-C o A-B-C (colore 10YR - 2,5Y), limite inferiore erosivo (depositi alluvionali) (POI).
PLEISTOCENE sup. - ATTUALE