SINTEMA DI PADERNO DI FRANCIACORTA
Diamicton massivi a supporto di matrice limoso-sabbiosa calcarea sovraconsolidata (till d'alloggiamento); ghiaie massive a supporto di matrice limoso-argillosa decarbonatata (depositi alluvionali); sabbie, limi sabbiosi, limi e limi argillosi (depositi lacustri); limi e limi argillosi decarbonatati, normalconsolidati o sovraconsolidati (depositi eolici); limi argillosi con rari clasti derivati dal substrato locale, fortemente pedogenizzati (depositi di versante). Superficie limite superiore caratterizzata da morfologie poco conservate, copertura loessica complessa e profilo di alterazione di spessore superiore a 7,7 m, con clasti calcarei argillificati, silicoclasti alterati o con cortex, colore da 5 a 10YR.
CALABRIANO