UNITÀ DI TORBIATO
Depositi glaciali sovraconsolidati, depositi di contatto glaciale, fluviali/fluvioglaciali con locale cementazione discontinua. Coltre eolica multipla. Colore della matrice 10  5 YR; fronte di decarbonatazione con profondità massima di 2,8 m.