Brecce cataclastiche a cemento carbonatico a prevalenti clasti subangolosi carbonatici (marmi, dolomie) e subordinati clasti di calcescisti e micascisti ("carniole" Auct.), localizzati in corrispondenza dei principali orizzonti di scollamento e faglie.