ARGILLE DI VIANO     AVI     
Alternanze di siltiti ed argille siltose grigio nerastre, grigio-verdi e rossastre in strati sottili, con intercalazioni di areniti fini in letti sottili e verso la base di calcari marnosi grigio chiaro-giallastri, in strati medi o sottili. Bacino profondo in cui la sedimentazione emipelagica si alterna ad apporti torbiditici più o meno regolari e diluiti. Spessore massimo 30 m circa. Contatto graduale su MCS, non visibile in affioramento. Paleocene inf.