Litozona politica policroma (SCBb)
Siltiti nerastre passanti gradualmente ad argille siltose rosso-vinato. Potenza di 20 m circa.

SCB   -  ARENARIE DI SCABIAZZA     
Arenarie fini grigio-nocciola in strati torbiditici sottili regolarmente alternati da livelli argillitico-siltosi grigio scuri; rapporto a/p <1. Localmente si intercalano strati sottili di calcareniti grigio chiare a tetto pelitico debolmente marnoso e, al tetto dell'unità, una litozona policroma SCBb.
Potenza di 100 m circa. (Coniaciano-Campaniano?)