MRR  -   MARNE DI MARRA    
 Siltiti marnose grigie, talora a patine giallastre, a stratificazione indistinta o con rare intercalazioni di arenarie torbiditiche fini in strati sottili. Si distingue una litozona a brecce MRRa. Potenza geometrica di circa 300 m. Contatto stratigrafico per alternanze con PRC. (Chattiano-Aqitaniano)