FSG - formazione delle sabbie gialle
Sabbie gialle in strati da sottili a spessi con lamine piano-parallele od oblique,  poco cementate, con intercalazioni a luoghi lentiformi di ghiaie e di orizzonti di peliti grigio chiare. E' stata distinta una litofacies prevalentemente ghiaiosa (FSGg) a luoghi cementata. Contatto inferiore graduale per alternanze su FAA. Spessore da 5 a 50 metri circa.
Pleistocene inferiore-medio?.