b1 - depositi alluvionali attuali e  subattuali
Ghiaie e sabbie prevalenti, localmente blocchi e materiale fine: comprende le aree in evoluzione e le aree esondabili in condizioni di piena ordinaria. Nei Fiumi Secchia, Panaro e T. Tiepido distinti i depositi terrazzati per abbassamento dell’alveo a partire dal 1954 (b1a).