CTG FORMAZIONE DI CONTIGNACO
Marne e marne siltose grigie, calcaree e silicizzate, talora con liste e noduli di selce, generalmente con stratificazione poco evidente; sono presenti livelli arenacei biancastri, da sottili a spessi, gradati e con base netta e livelli vulcanoclastici. Fratturazione pervasiva con patine manganesifere.
Ambiente di sedimentazione di scarpata o bacino relativamente profondo.
Potenza di alcune decine di m.
Limite inferiore netto o eteropico con MVT.
Aquitaniano terminale-Burdigaliano