CVB2
SINTEMA DI LESEGNO
Subsintema di Piantorre
Ghiaie con ciottoli da centimetrici a decimetrici, da sub-arrotondati ad arrotondati, talora frammisti a sabbie. Suolo debolmente evoluto sulle superfici più alte (profilo A1-C). Costituiscono i depositi dell’alveo attuale, della fascia di esondazione del fiume Tanaro e dei suoi principali affluenti nonché delle superfici terrazzate sospese sull’alveo di 8-12 metri (depositi fluviali).
OLOCENE – ATTUALE