ACC - Argille e calcari di Canetolo 
Alternanze di calcilutiti grigio-scure e siltiti argillose nerastre, in strati medi. Sono separati da spessori metrici di siltiti marnose fissili grigio-chiare. Subordinate marne siltose grigio-verdi con patine manganesifere. Potenza affiorante massima di poche decine di metri. Contatti tettonici con APA. 
YPRESIANO - LUTEZIANO