PBR - SINTEMA DI PIAN DI BARCA - Ciottolami alluvionali polimodali, intensamente alterati, ad elementi prevalentemente arenacei con diametro massimo fino a 1 m, in strati massicci di spessore da decimetrico a metrico generalmente amalgamati.
PLIOCENE ? - PLEISTOCENE INFERIORE